표시기간 연장[안전점검] 허가․신고 대상 옥외광고물

1. 벽면 이용 간판

가. 건물의 4층 이상에 설치하는 것

나. 한 변의 길이가 10M 이상인 것

※ 다만, 건물의 벽면 등에 직접 도료로 표시한 것은 제외

2. 돌출간판

광고물 윗부분까지 높이 – 지면으로부터 5M 이상이고,

한 면의 면적 – 1M² 이상인 돌출간판

3. 옥상간판 전체

※ 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외

- 옥상 바닥으로부터 윗부분까지의 높이가 4M 미만인 볼링핀 모형의 것

- 게시시설 없이 옥상구조물에 직접 도료나 입체형으로 표시하는 것

4. 지주간판(4M 이상) / 공공시설물 이용 광고물 / 교통시설 이용 광고물

현수막 지정게시시설

5. 게시시설을 이용하여 설치하는 애드벌룬(높이가 4M이상)

6. 공중의 안전을 도모하기 위하여 시·도 조례로 광고물의 표시방법 및 표시 위치

또는 장소등을 정하는 광고물(서울시조례 제24조 참조)

- 전광류광고물이나 디지털광고물

- 공연간판 중 건물 4층 이상 설치 간판

- 면적 30M² 초과 현수막 게시시설

7. 제1호부터 제6호까지의 광고물의 게시시설

8. 타사광고 전체